击键消息的wParam参数含有一个被按过或被释放键的虚键码，

十进位 十六进位 WINUSER.H识别字 必需? IBM相容键盘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | VK\_LBUTTON | 滑鼠左键 |
| 2 | 2 | VK\_RBUTTON | 滑鼠右键 |
| 3 | 3 | VK\_CANCEL | Ctrl-Break |
| 4 | 4 | VK\_MBUTTON | 滑鼠中键 |

您永远都不会从键盘讯息中获得这些滑鼠键代码。在下一章可以看到，我们能够从滑鼠讯息中获得它们。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 8 | 8 | VK\_BACK | Backspace |
| 9 | 9 | VK\_TAB | Tab |
| 12 | 0C | VK\_CLEAR | Lock关闭时的数字键盘5 |
| 13 | 0D | VK\_RETURN | Enter |
| 16 | 10 | VK\_SHIFT | Shift |
| 17 | 11 | VK\_CONTROL | Ctrl |
| 18 | 12 | VK\_MENU | Alt |
| 19 | 13 | VK\_PAUSE | Pause |
| 20 | 14 | VK\_CAPITAL | Caps Lock |
| 27 | 1B | VK\_ESCAPE | Esc |
| 32 | 20 | VK\_SPACE | Spacebar |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 33 | 21 | VK\_PRIOR | Page Up |
| 34 | 22 | VK\_NEXT | Page Down |
| 35 | 23 | VK\_END | End |
| 36 | 24 | VK\_HOME | Home |
| 37 | 25 | VK\_LEFT | 左箭头 |
| 38 | 26 | VK\_UP | 上箭头 |
| 39 | 27 | VK\_RIGHT | 右箭头 |
| 40 | 28 | VK\_DOWN | 下箭头 |
| 41 | 29 | VK\_SELECT |  |
| 42 | 2A | VK\_PRINT |  |
| 43 | 2B | VK\_EXECUTE |  |
| 44 | 2C | VK\_SNAPSHOT | Print Screen |
| 45 | 2D | VK\_INSERT | Insert |
| 46 | 2E | VK\_DELETE | Delete |
| 47 | 2F | VK\_HELP |  |

展开

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 48-57 | 30-39 | 无 | 主键盘上的0到9 |
| 65-90 | 41-5A | 无 | A到Z |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 91 | 5B | VK\_LWIN | 左Windows键 |
| 92 | 5C | VK\_RWIN | 右Windows键 |

Windows用VK\_LWIN和VK\_RWIN键打开「开始」功能表或者(在以前的版本中)启动「工作管理员程式」。这两个都可以用於登录或登出Windows(只在Microsoft Windows NT中有效)，或者登录或登出网路(在Windows for Applications中)。表6-7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 96-105 | 60-69 | VK\_NUMPAD0到VK\_ | NUMPAD9 NumLock打开时数字键盘上的0到9 |
| 106 | 6A | VK\_MULTIPLY | 数字键盘上的\* |
| 107 | 6B | VK\_ADD | 数字键盘上的+ |
| 108 | 6C | VK\_SEPARATOR |  |
| 109 | 6D | VK\_SUBTRACT | 数字键盘上的- |
| 110 | 6E | VK\_DECIMAL | 数字键盘上的. |
| 111 | 6F | VK\_DIVIDE | 数字键盘上的/ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 十六进制 | WINUSER.H识别字 | IBM相容键盘 |
| 112-121 | 70-79 | VK\_F1到VK\_F10 | 功能键F1到F10 |
| 122-135 | 7A-87 | VK\_F11到VK\_F24 | 功能键F11到F24 |
| 144 | 90 | VK\_NUMLOCK | Num Lock |
| 145 | 91 | VK\_SCROLL | Scroll Lock |